5 10 15 20 25

0.00

0.01

0.02

CdCr_{1.7}In_{0.3}S_4 0.04 Hz ageing at T_2=9 K ageing at T_1=12 K χ"( a. u)

Decreasing T Increasing T Reference

T (K)

11 12 13

0.6

0.7

χ ’( a. u. )

T (K)